## 视频传输协议

###### 数据包

数据包由数据头和数据体组成

数据包结构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 长度 | 说明 |
| Byte | 1字节 | 数据包类型（0图像，1音频） |
| Ulong | 无符号64位整数 | 额外数据（预留） |
| Uint | 无符号32位整数 | 数据长度（不含头） |
| Byte | 以实际数据为准 | 实际图像或音频数据 |

使用SOCKET TCP/IP协议发送数据包

###### 图像格式：

JPEG编码的图像数据

###### 音频数据：

PCM音频数据